混凝土配合比调整通知单

机型 每盘数量（m³） 参照配合比： 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼品种 |  | 数量m³ |  | 坍落度（cm） |  | 泵送 | 非泵送 |
| 材料 | 工程名称 |  | 水泥品种及标号 |  |
| 石子规格 |  | 含水率（%） |  |
| 砂子规格 |  | 含水率（%） |  |
| 配合比 | 材料名称 | 水泥（kg） | 砂子（kg） | 石子（kg） | 水（kg） | 粉煤灰(kg) | 外加剂(kg) |
|  |  |
| 设计 | 每立方用量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 每盘用量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整 | 每立方用量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 每盘用量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 砂率： 调整后石子(kg): 调整用水量 调整后砂子(kg): 保证坍落度 调整后合计(kg):  |

批准： 计算： 接收： 年 月 日