**水泥压蒸安定性试验原始记录**

编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 样品编号： | 样品名称： |
| 检测依据：GB/T 750-1992 |
| 主要仪器设备 |
| 名称 | 规格型号 | 编号 | 精度 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目 | 1# | 2# |
| L试件有效长度(mm) |  |  |
| L0试件脱膜后初长读数(mm) |  |  |
| L1试件压蒸后长度读数(mm) |  |  |
| LA试件压蒸膨胀率(%) |  |  |
| 平均值(%) |  |
| 计算公式：LA=$\frac{L1-L0}{100}×100$ |

检测： 校核： 检测日期：