**轻细集料试验报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验单位 |  | 试验编号 |  |
| 各类 |  | 试验日期 | 年 月 日 |
| 密度等级 |  | 生产厂家 |  |
| 试验温、湿度 | ℃ % | 代表批量 |  |
| 主要仪器设备 |  |
| 执行标准 |  |
| 试验项目 | 标准要求 | 试验结果 |
| 表观密度 |  |  |
| 颗粒级配 |
| 筛孔公称粒径(mm)(方孔筛筛孔边长) | 10.00(9.50) | 5.00(4.75) | 2.50(2.36) | 1.25(1.18) | 0.630(0.600) | 0.315(0.300) | 0.16(0.150) |
| Ⅰ区 | 标准规定累计筛余% | 0 | 10-0 | 35-5 | 65-35 | 85-71 | 95-80 | 100-90 |
| Ⅱ区 | 0 | 10-0 | 25-0 | 50-10 | 70-41 | 92-70 | 100-90 |
| Ⅲ区 | 0 | 10-0 | 15-0 | 25-0 | 40-16 | 85-55 | 100-90 |
| 试验结果 | 实测累计筛余% |  |  |  |  |  |  |  |
| 细度模数 |  | 级配区 |  |
| 评语 | 试验单位（章）： 年 月 日 | 备注 |  |
| 试验人： 审核人： 技术负责人： |