混凝土泵送剂试验原始记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验编号 |  | 试验日期 | 年 月 日 |
| 型号名称 |  | 代表批量 | t |
| 生产厂家 |  | 样品状态 |  |
| 掺 量 | 占水泥质量的 % | 试验温、湿度 | ℃ % |
| 主要仪器设备 |  |
| 成 型 材 料 用 量 |
| 类 别 | 水泥(kg) | 砂(kg) | 石(kg) | 水(mL) | 外加剂(kg) | 坍落度(mm) |
| 基 准 |  |  |  |  | —— |  |
| 受 检 |  |  |  |  |  |  |
| 试件规格（mm） |  |  |  |  |  |
| 所检项目标准要求指标 |
| 密度(g/mL)细度(%)≤ |  | 坍落度保留值(mm)≥ | 30min |  |
| 常压泌水率比(%)≤ |  | 60min |  |
| 压力泌水率比(%)≤ |  | 抗压强度比(%)≥ | d | d | d |
| 坍落度增加值(mm)≥ |  |  |  |  |
| 检测项目 | 试 验 数 据 | 试验结果 |
| 细度 / 密度(%) / (g/mL) | 序号 | 1 | 2 |  |
| 试样质量(g) |  |  |
| 筛余物质量(g)/试样体积(mL) |  |  |
| 细度(%) /密度(g/mL) |  |  |
| 含气量 (%) | 编号 | 1 | 2 | 3 |  |
| 含气量 (%) |  |  |  |
| 坍落度增加值(mm) | 基准混凝土 |  |  |  |  |  |
| 受检混凝土 |  |  |  |  |
| 坍落度保留值(mm) | 30min |  |  |  |  |
| 60min |  |  |  |  |
| 对钢筋锈蚀作用 | min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |
| 电位(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验： 审核： |