混凝土施工缺陷修补作业申报（许可签证）表

承建单位： 合同编号：

监理单位： 单元编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | | |  | | | 分部工程名称 | |  | |
| 分项工程名称 | | |  | | | 单元工程名称及编码 | |  | |
| 浇筑时段 | | |  | | | 计划修补作业时段 | |  | |
| 施工缺陷类型 | | | | □错台、挂帘 □麻面、砂斑、脱皮 □钢筋露头 □蜂窝、架空  □气泡 □渗（露）水点 □裂缝 | | | | | |
| 施工准备工作检查记录 | 序 | 检查内容 | | | | | 承建单位自检 | | 监理机构检查 |
| 1 | 设计文件、施工技术措施计划交底，作业技术工人经培训合格。 | | | | |  | |  |
| 2 | 施工缺陷处理作业与工艺试验完成并报批准。 | | | | |  | |  |
| 3 | 修补施工机具的性能、数量、完好率满足施工质量和施工进度要求。 | | | | |  | |  |
| 4 | 工作平台搭设，作业区通风、照明条件到位 | | | | |  | |  |
| 5 | 修补材料质量检验合格 | | | | |  | |  |
| 6 | 劳动组织完成，交通、临时设施和风、水、电等必须的辅助生产设施就绪 | | | | |  | |  |
| 7 | 施工安全、施工环境保护和文明施工措施到位 | | | | |  | |  |
| 8 |  | | | | |  | |  |
| 承建单位申报记录 | 本次申报部位施工缺陷修补作业条件已经具备，施工准备已经就绪，报请检查并批准按申请日期开始施工缺陷修补作业。  申报单位：  签署人：  申报日期： 年 月 日 | | | | 监理机构审签记录 | | □同意按计划进行本次缺陷修补作业  □完成施工准备工作后重新申报  监理机构：  审签人：  审签日期： 年 月 日 | | |

说明：1.在计划开始施工缺陷修补作业的24小时以前，一式三份报送监理机构；

2.审签后返回申报单位两份，作相应单元工程质量评定资料备查。