**混凝土外加剂试验原始记录**（48h吸水量比）

检验项目：48h吸水量比

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 检测地点 |  |
| 养护温度 | ℃ | 养护湿度 | % | 烘干温度 | ℃ |
| 检测依据 |  | 检验日期 |  |
| 项目 | 试件编号 | 烘干起止时间 | 烘干后质量M0(g) | 吸水起止时间 | 吸水后质量M1(g) | 48h吸水量W(g) |
| 基准混凝土 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 受检混凝土 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 48h吸水量比（%） | 基准砼平均吸水量Wc（g） | 受检砼平均吸水量Wt（g） | 48h吸水量比Wr(%) |
|  |  |  |
| 结论 |  |
| 备注 |  |
| 计算公式 | W=M1-M0Wr=Wt/Wc | 主要仪器设备及其使用前后情况 |  |

校核： 主检：

第 页 共 页